
Последовательность установки САМ-модуля:

ВАЖНО – САМ-модуль не является настраиваемым оборудованием – это только «посредник» между встроенным цифровым тюнером/декодером телевизора и Смарт-картой, которая управляет доступом к ЦТВ-каналам! 

Настраивать нужно ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ в самом телевизоре!!!

1. Отключите телевизор от сети, вынув вилку из розетки.

2. Смарт-карту необходимо установить в CAM-модуль так, чтобы контактная площадка карты была обращена к стороне модуля с изображением «Телевизора».

[image: http://slave-expert.ru/files/for_mts/image_for_mts_wi_fi/cam-modul/01.png] 

!!! Смарт-карта должна быть вставлена в CAM-модуль до упора.

3. После этого модуль с картой установить до упора в разъем CI/PCMCIA (Common Interface), согласно инструкции телевизора. Также необходимо обратить внимание к расположению пазов на модуле и на CI/PCMCIA (Common Interface) телевизора:

[image: http://slave-expert.ru/files/for_mts/image_for_mts_wi_fi/cam-modul/02.png] [image: http://slave-expert.ru/files/for_mts/image_for_mts_wi_fi/cam-modul/04.png] 

!!! В подавляющем большинстве моделей наклейка с изображением «Телевизора» на модуле оказывается обращена в противоположную от зрителя сторону.

!!! Большая часть моделей телевизоров имеет укороченный CI/PCMCIA (Common Interface) приемный разъем, поэтому модуль наполовину виден (см. рисунок выше) – это не является неисправностью!

4. Включаем телевизор.

При правильной установке модуля, при первом включении телевизора, должно появиться информационное сообщение об инициализации CI (CI-модуля). Если САМ-модуль вставлен правильно, то на ТВ-приемнике должны отобразиться следующие сообщения:








1. Сообщение о начале проверки
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2. Начало аутентификации

[image: http://slave-expert.ru/files/for_mts/image_for_mts_wi_fi/cam-modul/06.png] 

3. Завершение аутентификации
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4. Меню CI закрывается, телевизор готов к работе по настройке цифровых каналов.

Источник: http://slave-expert.ru/cam-modul.php












Настройка цифровых каналов на телевизорах Philips 4,5 серии

Используется при настройке открытых цифровых каналов, либо при использовании САМ-модуля.
Входим в меню нажав кнопку - [image: http://str.ufanet.ru/images/stories/tp/ctv/philips/philips_menu.jpg]
Выбираем пункт Установка
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_01-500x281.jpg]
Далее пункт Поиск каналов.
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_04-500x281.jpg]
Нам необходимо найти и сохранить все найденные каналы, поэтому выбираем Переустановить каналы.
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_05-500x281.jpg]
Страну выбираем – Германия                                 (или можно выбрать Финляндия)
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_06-500x281.jpg]

[bookmark: _GoBack]В сети ufanet используется вещание стандарта DVB-C (в Саратове тоже самое), соответственно выбираем пункт Кабель (DVB-C)
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_07-500x281.jpg]
Прежде чем начать поиск, необходимо ввести параметры поиска! Нажимаем Настройки
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_08-500x281.jpg]
Сканирование частот указываем - Быстрое
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_09-500x281.jpg]
Режим сетевой частоты выбираем - Вручную
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_10-500x281.jpg]
В пункте Сетевая частота вводим значение - 298.00  - указано для МТС Саратова 
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_11-500x281.jpg]
Скорость передачи необходимо выбрать - Вручную
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_12-500x281.jpg]
Скорость передачи должна принять значение – 6875  - указано для МТС Саратова
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_013-500x281.jpg]
Если вам необходимо найти совместно с цифровыми каналами и аналоговые, тогда в пункте Аналоговые каналы выбираем – ВКЛ  - (в противном случае ВЫКЛ - будут только цифровые)
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_14-500x281.jpg]
Теперь, когда все параметры поиска заданы, нажимаем Выполнено
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_15-500x281.jpg]
И приступаем к поиску, нажав Начать!
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_16-500x281.jpg]
Немного нужно подождать =)
[image: http://str.ufanet.ru/images/thumbnails/images/stories/tp/ctv/philips/philips4-5_18-500x281.jpg]
Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая каналы высокой четкости. Приятного просмотра и ярких эмоций!

Источник:
http://str.ufanet.ru/podderzhka/czifrovoe-tv/instrukczii-po-nastrojke/nastrojka-tsifrovykh-kanalov-na-televizorakh-philips-4-5-serii.html
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